6 класс Урок 22 Тема: «Выполнение проекта "Изделие из металла" по технологической карте: изготовление и сборка проектного изделия»
Раздел: технологии обработки конструкционных материалов
Тип урока: практическая работа (производственный этап проекта)
Продолжительность: 40–45 минут

Цель и задачи
Цель: научить выполнять операции изготовления и сборки проектного изделия из металла по собственной технологической карте с самоконтролем на каждом этапе.
Задачи:
· обучающие: закрепить приёмы резания, гибки, получения отверстий и соединения деталей в реальном изделии; научить вести отметки в технологической карте по правилу «отметка = проверка»;
· развивающие: развивать самоконтроль, умение работать по документации, планировать операции;
· воспитательные: аккуратность, ответственность за качество, культура труда и безопасность.
Планируемые результаты: ученик выполняет операции своей технологической карты в правильной последовательности; контролирует качество каждой операции; корректирует дефекты; соблюдает ТБ; к концу урока имеет частично или полностью собранное изделие и обновлённую карту.

Оборудование и материалы
· Верстаки с тисками, подкладные доски, струбцины.
· Ножницы по металлу, бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, напильники, надфили.
· Молотки 200–300 г, кернеры, чертилки, линейки, угольники.
· Сверлильный станок или дрель (пост с очередью), свёрла Ø 3–5 мм, заклёпочник с заклёпками.
· Материалы по паспортам проектов: жесть/алюминий 0,3–0,5 мм, стальная проволока Ø 2–3 мм, отделочные материалы.
· Именные ящики/конверты для полуфабрикатов, контейнеры для обрезков, очки защитные.
· У учеников: паспорт проекта, эскиз, технологическая карта, карандаш.

Структура урока
	Этап
	Время
	Содержание

	1. Организационный момент
	2 мин
	Приветствие, проверка готовности рабочих мест, наличия документации проекта

	2. Актуализация знаний
	5 мин
	Повторение приёмов, «разминка рук» на тренировочной заготовке

	3. Планирование работы
	5 мин
	Каждый ученик определяет операции на этот урок по своей карте

	4. Инструктаж по ТБ
	3 мин
	Краткий, по операциям дня

	5. Практическая работа
	22–25 мин
	Изготовление и сборка изделий по картам, контроль учителя

	6. Промежуточный итог и уборка
	5 мин
	Сверка с картой, изделие — в именной ящик, уборка рабочих мест



Ход урока
1. Организационный момент (2 мин). Проверить: паспорт проекта, эскиз, технологическая карта — на рабочем месте. Правило урока проговаривается сразу: «Сначала — карта, потом — инструмент».
2. Актуализация знаний (5 мин). Быстрый фронтальный опрос + демонстрация:
· «Какие операции входят в твою карту?» (2–3 ученика называют свои).
· «Почему гибку выполняют только в закреплённой заготовке?»
· «Почему кромки зачищают до сборки, а не после отделки?» Мини-разминка: каждый ученик делает один короткий приём на тренировочной заготовке (например, захват плоскогубцами вплотную к точке гиба) — «размять руки, вспомнить приём».
3. Планирование (5 мин). Каждый ученик вслух называет операции на сегодня: «Сегодня я делаю операции 3 и 6 моей карты — разметку с кернением и гибку бортика». Учитель корректирует нереальные планы (например, у кого операций слишком много — переносит часть на следующий урок).
4. Инструктаж по ТБ (3 мин). Только по операциям дня, без повтора всего:
· кромки резаного металла острые — не проверять пальцами поперёк;
· очки — при сверлении, кернении, зачистке;
· заготовка перед сверлением — только в закреплённом виде, с подкладкой;
· обрезки — сразу в контейнер.
5. Практическая работа (22–25 мин). Ученики работают по своим картам. Учитель идёт по классу с алгоритмом «4 вопроса»:
1. «Покажи карту» — какая операция сейчас, есть ли отметки.
2. «Покажи приём» — правильность захвата, закрепления, стойки.
3. «Покажи контроль» — как проверил качество последней операции.
4. «Что дальше?» — следующая операция и нужный инструмент.
Флаги немедленной остановки работы: резание или гибка «на весу», сверление без фиксации заготовки, отсутствие очков, острые торчащие концы проволоки в сторону соседа.
Ученики, ожидающие очередь на сверлильный станок, выполняют несверлильные операции своей карты — очередь не простаивает.
Поддержка по типовым изделиям:
	Изделие
	Ключевая подсказка урока

	Подставка из проволоки
	Гибка по шаблону (контур на дощечке); свободные концы — загнуть внутрь или опилить

	Совок из жести
	Сначала разметить все линии гиба, потом гибать по очереди; фальц обжать за два приёма: зацепить → осадить через оправку

	Кормушка-подвес
	Дренажные отверстия пробивать на торце бруска; кромки завальцевать наружу

	Табличка-бирка
	Отверстие подвеса не ближе 5 мм к краю; зачистить кромку с двух сторон


6. Промежуточный итог и уборка (5 мин).
· Сверка с картой: каждый называет выполненное и оставшееся.
· Полуфабрикаты и детали — в именной ящик.
· Уборка рабочих мест: стружка щёткой, обрезки — в контейнер, инструменты — на места.
· Краткая рефлексия в одну фразу: «Какая операция сегодня была самой трудной и почему?»

Типичные ошибки и предупреждение
	Ошибка
	Как предупредить

	Перепрыгивание операций (гибка до зачистки)
	Проговорить на разминке логику порядка операций

	Отметки «просто так»
	Правило «отметка = проверка»; выборочная перепроверка 1–2 операций

	Потеря полуфабрикатов
	Всё — в именной ящик, ничего не остаётся на верстаке

	«Вечная гибка» (многократные поправки)
	Напомнить про усталость металла: точная разметка + одна гибка

	Паника при браке
	Запас заготовок; проговорить: переделка — часть технологии, а не поражение



Критерии оценки работы на уроке
	Критерий
	Отлично (5)
	Хорошо (4)
	Удовлетворительно (3)

	[bookmark: _GoBack]Работа по карте
	Все операции в порядке карты, отметки честные
	1–2 отклонения от последовательности
	Карта не ведётся, работает стихийно

	Приёмы работы
	Все приёмы правильные
	Редкие подсказки учителя
	Постоянная помощь

	Самоконтроль
	Сам проверяет каждую операцию, исправляет ошибки
	Проверяет по напоминанию
	Контроль отсутствует

	Качество выполненных операций
	Соответствие контрольным пунктам карты
	Мелкие недочёты, исправленные самостоятельно
	Дефекты не замечаются

	ТБ и культура труда
	Полное соблюдение, порядок на месте
	Мелкие замечания
	Нарушения ТБ


Оценка ставится за процесс — качество готового изделия оценивается отдельно на итоговом контроле перед защитой проекта.

Домашнее задание
· Проверить и при необходимости доработать техкарту: все ли операции расписаны, есть ли в них инструмент и контроль.
· Подумать, какой способ соединения (фальц, заклёпка, скрутка) будет в изделии, и подготовить обоснование — пригодится на защите.
· Продумать вариант отделки (цвет, покрытие) — согласовать с учителем на следующем уроке.

Методические заметки учителю
· Это серийный «производственный» урок: планируйте 2–3 таких занятия подряд до полной готовности изделий. Совок обычно готов за 2 урока, подставка из проволоки — за 3.
· Скользящий график: закончившие раньше переходят к отделке или проверяют соседа по чек-листу — очередь и простой исключаются.
· Фотофиксация: 2–3 фото этапов на каждого — материал для защиты проекта.
· После полного завершения операций изделие переводится в «режим экспоната»: не дорабатывается без разрешения учителя и хранится до защиты.
· Если ученик не успевает по объективным причинам (пропуск урока, сложное изделие) — сократить количество операций, но не требование самоконтроля.

