7 класс  Урок 27-28
Тема урока: Пластмассы. Способы обработки и отделки изделий из пластмассы.
Теоретический материал для учеников
Пластмассы – это материалы на основе полимеров, которые при нагревании и давлении приобретают заданную форму и сохраняют ее после охлаждения.
   1.  Состав: связующее вещество (смола) + наполнители (древесная мука, стекловолокно, графит) + пластификаторы + красители.
2.    Классификация:
   Термопласты (полиэтилен, полистирол, оргстекло): размягчаются при нагревании, могут быть переработаны повторно.
   Реактопласты (гетинакс, текстолит, эбонит): после формования не плавятся, при сильном нагревании разрушаются.
3. Свойства пластмасс:
 малая плотность
 коррозионная стойкость
 электроизоляционные свойства
 низкая теплостойкость и старение под действием УФ-лучей.
4. Способы обработки:
   - Разметка: рейсмус, чертилка, маркер (с учетом того, что некоторые пластмассы хрупкие).
   - Резание: ножовка с мелким зубом, лобзик, дисковая пила (на низких оборотах, чтобы не плавить материал).
   - Сверление: сверла с острым углом заточки, на низких оборотах.
   -  Гибка: нагрев в горячей воде или струей горячего воздуха (только для термопластов).
5. Способы отделки:
   - Шлифование: напильниками и наждачной бумагой (от крупной к мелкой).
   - Полирование: специальными пастами и мягкими кругами для придания прозрачности и блеска (особенно оргстеклу).
   - Окрашивание: специальными красками для пластика.
6. Экологический аспект: Важность сортировки и переработки пластика (маркировка треугольником с цифрой).
Техника безопасности при работе с пластиком:
    1. Работать только в защитных очках (стружка пластмассы может отскочить в глаз).
    2. Обеспечить вентиляцию помещения (при нагревании или трении некоторые пластмассы выделяют вредные вещества).
    3. Закреплять заготовку в тисках надежно, но без чрезмерного усилия (чтобы не треснула).
    4. Напильник держать уверенно, не направлять острые концы в сторону соседа.
    5. Не дуть на стружку ртом, использовать щетку-сметку.
Практическая работа  «Шлифование и полирование заготовки из оргстекла (или винипласта)».
Задание.
1. Осмотреть заготовку, определить видимые дефекты краев.
2. Закрепить заготовку в тисках (через деревянные прокладки, чтобы не повредить поверхность).
3. Выполнить опиливание краев личным напильником для удаления заусенцев.
4. Выполнить шлифование поверхности наждачной бумагой сначала крупной, затем мелкой зернистости (движения в одном направлении).
5. Нанести немного полировочной пасты на мягкую ткань и отполировать поверхность до появления блеска (или прозрачности).
6. Очистить деталь влажной салфеткой.
Вопросы:
    1. Чем термопласты отличаются от реактопластов?
    2. Почему при сверлении пластмассы рекомендуется использовать низкие обороты дрели?
    3. Какой инструмент используется для финишной отделки поверхности пластмассы до блеска? 







