5 класс Урок 18 Тема: «Выполнение проекта "Изделие из древесины": выполнение технологических операций ручными инструментами»
Модуль: «Технологии обработки материалов»
Время: 3–5 занятий по 40–45 минут (по объёму изделия)
Цель: научиться применять освоенные операции (разметка, пиление, сверление, шлифование) при изготовлении собственного проектного изделия; соблюдать последовательность по технологической карте.
Планируемые результаты: ученик самостоятельно выполняет операции по своей технологической карте, контролирует качество после каждой операции, доводит изделие до готовности, ведёт запись о ходе работы.
Теоретический материал для учеников
Как устроен рабочий этап проекта
На этом этапе правило одно: работаем по своей технологической карте — той самой, которую составили в проекте. Карта — не формальность, а рабочий инструмент мастера:
· она задаёт порядок операций (перепутал порядок — переделываешь двойную работу);
· она подсказывает инструменты (не тратим время на «что взять?»);
· она содержит контроль качества — точки, где нужно остановиться и проверить.
Золотые правила рабочего этапа:
1. Сначала разметка — потом пиление. Никогда наоборот.
2. Контролируй после каждой операции, а не в конце.
3. Изделие собирается из готовых деталей: сначала все детали обработаны и отшлифованы, потом соединение.
4. Лучше потратить 5 минут на проверку, чем 30 минут на переделку.
Порядок работы над изделием (общая схема)
	Стадия
	Что делаем
	На каком занятии (примерно)

	Подготовка заготовок
	Разметка деталей по эскизу с размерами, пиление
	Занятие 1–2

	Обработка деталей
	Шлифование каждой детали (торцы, кромки, поверхности), при необходимости — сверление отверстий
	Занятие 2–3

	Сборка
	Соединение деталей (клей, гвозди, шурупы — по замыслу)
	Занятие 3–4

	Отделка
	Финишная шлифовка, оформление (в 5 классе — без лакировки с растворителями: раскраска фломастерами/красками на водной основе или просто чистая отшлифованная поверхность)
	Занятие 4–5

	Контроль и испытание
	Проверка изделия «в деле», оценка
	Занятие 5






Технологические приёмы, которые понадобятся (повторение + новое)
· Разметка нескольких одинаковых деталей: если детали парные (например, две стенки подставки), размечайте их рядом, от одной базовой кромки одной линейки — так они получатся одинаковыми.
· Пиление: короткий запил по линии, затем плавный ход на всю длину полотна; у конца пропила поддерживать отпиливаемую часть рукой.
· Сверление: точку центра накернить шилом, сверло держать строго вертикально, под заготовку — подкладная доска. Диаметр сверла подбирают заранее по эскизу.
· Шлифование: только вдоль волокон; сначала шкурка крупнее (№ 80–120), затем мельче (№ 180–240). Проверка готовности — провести пальцами: рука не должна «цеплять» кромки и торцы.
· Сборка на клею: клеевые поверхности очистить от пыли (пыль «съедает» прочность склейки!), нанести тонкий слой ПВА, соединить, зафиксировать струбциной или притянуть бечёвкой на 15–20 минут. Излишки клея сразу снять влажной тряпкой, не дожидаясь высыхания.
· Соединение гвоздями/шурупами: разметить точки, тонкое отверстие-направляющую для шурупа можно просверлить сверлом вдвое меньшего диаметра. Гвоздь забивать начиная лёгкими ударами, затем сильнее, держа гвоздь плоскогубцами, если он короткий.
Дневник проекта (обязательный элемент этого этапа)
Каждый ученик ведёт краткую запись после каждого занятия:
	Дата
	Что сделал
	Что получилось хорошо
	Что нужно исправить / доделать

	
	
	
	


Дневник выполняет две задачи: учит планировать и служит доказательством самостоятельной работы на защите проекта.

Технологическая карта этапа (шаблон для изделий)
Каждый ученик переносит операции из своей проектной карты в рабочий лист:
	№
	Операция
	Инструменты
	Контроль качества
	Готово (галочка)

	1
	Разметка детали 1
	Линейка, угольник, карандаш
	Размеры по эскизу ±1 мм
	

	2
	Пиление детали 1
	Ножовка, верстак
	Торец перпендикулярен, размеры ±2 мм
	

	3
	Разметка и пиление детали 2…
	
	
	

	…
	Шлифование всех деталей
	Шкурка № 80→240
	Кромки гладкие, заусенцев нет
	

	…
	Сверление (если есть)
	Коловорот/дрель, сверло Ø___
	Отверстие в центре разметки
	

	…
	Сборка
	Клей ПВА, струбцина / гвозди
	Соединение ровное, зазоров нет
	

	…
	Финишная шлифовка и отделка
	Шкурка, краски/фломастеры
	Поверхность гладкая, оформление аккуратное
	


Критерии оценки рабочего этапа
	Критерий
	Отлично (5)
	Хорошо (4)
	Удовлетворительно (3)

	Соответствие эскизу и карте
	Изделие соответствует эскизу; операции выполняются в порядке карты
	Небольшие отклонения от эскиза
	Порядок операций нарушался, изделие заметно отличается

	Точность размеров
	Все размеры в норме ±1–2 мм
	1–2 отклонения, не влияющие на сборку
	Детали не стыкуются, размеры нарушены

	Качество поверхностей
	Все детали отшлифованы, заусенцев нет
	Местами остались шероховатости
	Поверхности грубые, торцы рваные

	Качество сборки
	Соединения ровные, прочные, изделие устойчиво
	Небольшие зазоры, но изделие прочно
	Изделие шатается, клей вылез наружу

	Самостоятельность и дневник
	Работает по карте без подсказок, дневник ведётся
	Нужны редкие подсказки, дневник с пропусками
	Постоянно нужна помощь, дневник не ведётся

	ТБ и культура труда
	Все правила соблюдаются, рабочее место в порядке
	Мелкие замечания
	Грубые нарушения





Методические рекомендации по проведению
· Дробите изделия на детали. Главная причина «зависших» проектов — попытка сделать всё сразу за один урок. Планируйте: занятие 1 — разметка всех деталей, занятие 2 — пиление, и т.д. Кто справился раньше — помогает шлифовать соседу или двигается вперёд.
· «Точка невозврата» — сборка. Не давайте собирать изделие, пока детали не проверены и не отшлифованы: склеенное не разъединить. Проверка перед сборкой — обязательная процедура для всей параллели.
· Сборка — самый стрессовый момент. Держите под рукой запасные детали (дети ломают тонкие стенки при повторном пилении) и заведите правило: испорченная деталь — это не провал, а «перепиливание за один пропил».
· Клей дозируйте: налейте ПВА в маленькие крышки-ёмкости, по одной на парту — из тюбика дети выдавливают пол-банки.
· Финишная отделка без химии: в 5 классе не используйте лаки и морилку на растворителях — только водные краски, фломастеры, выжигание под контролем учителя (если есть выжигатель) или чистое масло льняное тонким слоем (при наличии и хорошей вентиляции). Полезно прямо проговорить: «в настоящей столярке есть отделка лаками — изучим позже, в старших классах».
· Отстающие и «сверхбыстрые»: быстрым ученикам — задача-надстройка (гравировка имени, декоративная фаска напильником), отстающим — упрощение: пусть изделие будет меньше и проще, но доведено до конца. Незаконченный красивый проект хуже законченного простого.
· Фотографируйте этапы: 3–4 снимка в динамике (разметка → пиление → сборка → готовое изделие) — отличный материал для слайда защиты проекта и для страницы дневника.
· Хронометраж одного занятия: 3 мин — постановка задач и напоминание ТБ, 30–33 мин — работа, 5 мин — контроль, запись в дневник, уборка.

[bookmark: _GoBack]Техника безопасности (напоминание каждый день работы)
· Перед началом: осмотреть инструмент (полотно, ручки, провод дрели), закрепить заготовку.
· Пальцы — не ближе 3–5 см к полотну пилы; резать и строгать «от себя».
· При сверлении — очки, подкладная доска, вертикальное сверло.
· Стружку и опилки убирать щёткой, а не рукой.
· Сломанные лезвия, остатки шкурки, обрезки — сразу в специально отведённое место (ящик для обрезков), не на пол.
· Любая травма, даже мелкая заноза — к учителю, не «самому ковырять».

