5 класс Урок 19 Тема урока: «Технологии обработки древесины с использованием электрифицированного инструмента»
Модуль: «Технологии обработки материалов»
Время: 1–2 урока (урок 1 — знакомство и демонстрации, урок 2 — дозированная практическая работа под контролем)
[bookmark: _GoBack]Цель: познакомить учащихся с электрифицированными инструментами для обработки древесины, их назначением и преимуществами; сформировать понимание правил безопасной работы с электроприборами; выполнить простейшие операции под контролем учителя.
Планируемые результаты: ученик называет электрифицированные инструменты по дереву и их назначение, объясняет преимущества и риски по сравнению с ручным инструментом, соблюдает правила электробезопасности, выполняет (под контролем) сверление или шлифование.
Теоретический материал для учеников
Зачем нужны электрифицированные инструменты
Ручная пила проходит заготовку за минуты, а ленточная пила — за секунды. Рубанок снимает слой, а электрорубанок — за один проход делает то же, за что рубанком нужно пять-десять. Вывод, который дети должны сделать сами: электроинструмент повышает производительность и снижает физическую нагрузку, но требует более строгих правил безопасности.
Основные электрифицированные инструменты по дереву
	Инструмент
	Что делает
	Аналог среди ручных
	Особенности

	Электродрель (дрель-шуруповёрт)
	Сверлит отверстия, заворачивает шурупы
	Коловорот, отвёртка
	Самый безопасный из электроинструментов; свёрла разных диаметров; работа с упором (ограничителем глубины)

	Электролобзик
	Пилит по криволинейным контурам и по прямой
	Ножовка, лобзик (ручной)
	Позволяет вырезать фигурные детали — то, что вручную почти невозможно

	Шлифовальная машинка (ленточная, эксцентриковая/орбитальная)
	Шлифует поверхности
	Наждачная бумага, напильник
	Снимает много материала быстро; легко «пережечь» поверхность при передержке

	Электрорубанок
	Строгает плоскости
	Рубанок
	Только для показа в 5 классе; требует навыка и силы

	Дисковая пила (циркулярка)
	Быстро пилит вдоль и поперёк
	Ножовка
	Только демонстрация; промышленный вариант — стационарный станок

	Ленточный/круглопильный станок (стационарный)
	Пиление заготовок
	—
	В мастерской школы работает только учитель или старшеклассники под контролем

	Выжигатель (пирограф)
	Отделка: выжигание узоров
	Резец
	Доступен детям под контролем; часто есть в кабинетах технологии


Ключевые понятия для тетради:
· Режущий элемент — часть инструмента, которая снимает материал: сверло, пильное полотно, шлифовальная лента, ножи рубанка.
· Обороты (частота вращения) — скорость вращения; чем выше, тем быстрее работа, но тем больше требуется контроля.
· Холостой ход — работа инструмента без контакта с материалом (включили, но не пилите).
Как устроены (в общих чертах)
У всех электрифицированных инструментов общая схема: двигатель → передаточный механизм → рабочий орган. Различаются рабочие органы: у дрели — патрон со сверлом, у лобзика — пильное полотно, у шлифмашинки — лента или тарелка с шкуркой. Это удобно объяснить через аналогию: как у человека «руки → инструмент», так у машины «двигатель → рабочий орган».
Преимущества и риски
	Преимущества
	Риски

	Быстрота, производительность
	Высокая скорость резания — травма за долю секунды

	Меньше усталости
	Шум, вибрация — утомляют, снижают внимание

	Ровность и точность повторяемости
	Пыль и стружка разлетаются — нужен респиратор/защита очками

	Возможность сложных операций (фигурное выпиливание)
	Электрический ток — опасность при неисправном проводе, вилке, при влажных руках


Правило для детей: электроинструмент — это не «улучшенная пила», а другая культура работы. Скорость, которую он даёт, должна быть «оплачена» дисциплиной.




Правила безопасности (центральная часть урока)
Электробезопасность
· Инструмент включают в сеть только с разрешения учителя и только в исправную розетку.
· Перед включением осмотреть: провод без повреждений, вилка целая, корпус сухой.
· Не работать влажными руками, не переносить инструмент, держа его за провод.
· При перерыве в работе — выключить и вынуть вилку из розетки (не «выдернуть за провод», а за вилку!).
· Любой посторонний звук, запах, искрение — немедленно отключить и сообщить учителю.
Безопасность при работе
· Защитные очки — обязательно при сверлении, пилении, шлифовании (стружка и пыль летят).
· Свободную одежду, рукава, длинные волосы убрать — вращающиеся части «хватают» всё.
· Заготовка всегда надёжно закреплена (верстак, струбцина, прижим). Ни одной операции «на весу» и «на коленях».
· Пальцы — не ближе 5 см к режущему элементу.
· Не отвлекаться и не отвлекать работающего; не разговаривать через работающую машину.
· После работы: выключить, дождаться полной остановки, убрать инструмент на место, рабочее место очистить щёткой.
Три запрета, которые дети должны назвать сами в конце урока: не работай с неисправным инструментом, не оставляй включённый инструмент без присмотра, не подставляй пальцы к режущему органу.

Ход урока 1 (демонстрационный)
1. Мотивация (3 мин). Сравнение «на время»: учитель отрезает кусок рейки ручной ножовкой — засекаем; затем дисковой пилой/лобзиком (сами дети не работают) — засекаем. Разница в разы — это и есть тема урока.
2. Изучение нового (12–15 мин). Обзор инструментов по таблице: каждый показывается «вживую» или на фото/видео. Проговорить схему «двигатель → рабочий орган». Разбор преимуществ и рисков.
3. Демонстрации учителем (12–15 мин):
· электродрель: сверление отверстия в заготовке (показать упор глубины, вертикальность);
· электролобзик: выпиливание криволинейного контура (например, волны для будущей шкатулки);
· шлифовальная машинка: обработка торца — сравнить с ручной шкуркой;
· (по возможности) выжигатель: выжигание простого узора на обрезке. Перед каждой демонстрацией — проговаривание правил ТБ вслух: дети хором повторяют ключевые пункты.
4. Закрепление (5–7 мин). Игра «Назови инструмент и операцию»: по фото или реальным образцам — что это, что делает, каков ручной аналог.
5. Рефлексия (3 мин). Три запрета сформулировать с классом, записать в тетрадь.

Ход урока 2 (дозированная практика)
Организация: звеньевая работа. Класс делится на 3–4 звена; пока одно звено работает с учителем у дрели/шлифмашинки по очереди, остальные продолжают ручные операции своего проекта (у них есть чем заняться — это реальная производственная ситуация, где электрооперации «встраиваются» в ручной процесс).
Дозированная операция 1 — сверление под контролем:
· Ученик размечает центр отверстия шилом, подбирает сверло, вставляет его (учитель проверяет зажим патрона).
· Ученик сверлит заготовку, закреплённую в верстаке со подкладной доской, в очках, под рукой учителя. Глубина — по упору или по разметке (надета «флажок»-ограничитель из кусочка трубки).
· Контроль: отверстие в центре разметки, перпендикулярно поверхности.
Дозированная операция 2 — шлифование машинкой под контролем:
· Машинка держится двумя руками, движение — плавное, вдоль волокон, без остановки на одном месте.
· Контроль: поверхность равномерно зашлифована, без «прожжённых» (заглаженных) пятен.
Изделия для этой операции: реальная деталь проекта (отверстие под шнур в подвеске, отверстия в стенках скворечника/полочки, шлифовка торцов подставки) — как и в предыдущей теме, операции встраиваются в проект.
Технологическая карта дозированных операций
	Этап
	Действие
	Контроль качества

	1. Разметка
	Накернить центр отверстия шилом
	Точка в центре разметки

	2. Подбор сверла
	Подобрать сверло нужного диаметра, вставить в патрон
	Сверло закреплено, зажим патрона проверен учителем

	3. Закрепление заготовки
	В верстаке со подкладной доской
	Заготовка не «гуляет»

	4. Сверление
	Сверло вертикально, плавное нажатие, без рывков; в очках
	Отверстие перпендикулярно поверхности, диаметр соответствует

	5. Шлифование машинкой
	Двумя руками, вдоль волокон, плавно
	Поверхность ровная, без перегретых пятен

	6. Проверка
	Изделие проверено, отверстие очищено от пыли
	Соответствует эскизу проекта



Критерии оценки (для урока 2)
	Критерий
	Отлично (5)
	Хорошо (4)
	Удовлетворительно (3)

	Теоретические знания
	Называет инструменты, операции, ручные аналоги, схему «двигатель → рабочий орган»
	Небольшие неточности
	Знает только 1–2 инструмента

	Знание ТБ
	Свободно формулирует правила, объясняет «почему»
	Знает правила, но не всегда объясняет причины
	Правила знает фрагментарно

	Качество операции под контролем
	Отверстие точное, поверхность ровная
	Небольшие отклонения
	Сверло «уводило», поверхность неравномерная

	Дисциплина и культура труда
	Соблюдает все правила, ждёт очереди спокойно
	Мелкие замечания
	Нарушения (приближался к работающему, снимал очки)



Методические рекомендации
· Очередь — не минус, а плюс. Пока звено у электроинструмента, остальные работают руками: время не «сгорает», а операция сверления у каждого занимает 2–3 минуты — 25 человек проходят за один урок.
· Демонстрации — с «испорченными» образцами. Покажите на обрезке, как выглядит пережжённая шлифовкой поверхность или «заваленное» сверлом отверстие — негативный пример работает сильнее словесных предупреждений.
· Роль «поста ТБ». Назначайте на каждый урок дежурного по безопасности из числа учеников: он напоминает очки, проверяет закрепление заготовок. Это включение, а не наказание.
· Связь с профессиями (из вашей темы «Профессии, связанные с черчением»): уместно напомнить, что работа с электроинструментом — база профессий столяра, плотника, оператора деревообрабатывающих станков, где такие навыки востребованы и хорошо оплачиваются.
· Если техники в кабинете нет вообще: урок можно провести по видеофрагментам (короткие ролики про работы лобзиком, шлифмашинкой) + показать только ручной аналог, проговорив преимущества электро. Логика урока сохраняется.
· Выжигатель — отличный «мостик» к отделке проекта: если он есть, им можно оформить готовые изделия на этапе отделки проекта под строгим контролем.
· Хронометраж: урок 1 — 3/15/15/7/5 мин; урок 2 — 3 мин инструктаж, 30 мин работа звеньями, 5 мин контроль и дневник проекта, 5 мин уборка.

Связь с проектом «Изделие из древесины»
Электроинструмент на этом этапе проекта используется точечно: отверстия под шурупы и шканты, отверстия под шнур, быстрое шлифование больших поверхностей. Всё остальное остаётся ручным. Это полезно проговорить с детьми: в настоящем производстве электроинструмент — помощник, а не «замена мастера»; выбор инструмента — часть технологической мысли.
Дальше по логике курса: «Соединение деталей из древесины» (клей, гвозди, шурупы) и завершение проекта — испытание и защита. Могу расписать следующий урок в этом же формате или подготовить печатный лист «Правила ТБ при работе с электроинструментом» (плакат А4 для мастерской — крупным шрифтом, чтобы повесить на верстак). Что полезнее?

