5 класс Урок 21 Тема: «Технологии отделки изделий из древесины. Декорирование древесины»
Модуль: «Технологии обработки материалов»
Время: 2 урока по 40–45 минут (урок 1 — теория и выбор отделки, урок 2 — практическая отделка изделия)
Цель: познакомить учащихся с видами защитно-декоративной отделки и художественными способами декорирования древесины; научить выбирать и применять безопасные технологии отделки для своего проектного изделия.
Планируемые результаты: ученик различает виды отделки (прозрачная/непрозрачная), называет безопасные материалы для 5 класса, обосновывает выбор отделки под назначение изделия, выполняет 1–2 отделочные операции, соблюдает ТБ при работе с красками, клеем, выжигателем.
Теоретический материал для учеников
Зачем нужна отделка
Отделка решает две задачи: защитную и декоративную.
· Защитная: древесина боится влаги, грязи, царапин, жучков. Покрытие закрывает поры и делает изделие долговечным.
· Декоративная: подчёркивает или скрывает текстуру, меняет цвет, добавляет узор, делает вещь красивой и «своей».
Виды отделки
	Вид
	Что это
	Примеры материалов
	Для чего подходит

	Прозрачная
	Сохраняет и подчёркивает текстуру дерева
	Водный лак (на водной основе), масло льняное, воск
	Подставка, шкатулка, деталь с красивым рисунком волокон

	Непрозрачная
	Полностью закрывает текстуру
	Гуашь, акриловые краски на водной основе, темперные краски
	Детские изделия, яркие сувениры, маски, игрушки

	Тонирующая
	Меняет цвет, но сохраняет рисунок волокон
	Морилка на водной основе (без растворителей)
	Полочки, рамки, декоративные панели


Для 5 класса используем только на водной основе и без токсичных растворителей. Лаки на нитрооснове, масляные краски с уайт-спиритом, морилки на ацетоне — не применяем.

Художественные способы декорирования (что можно сделать в школе)
	Способ
	Инструменты и материалы
	Особенности
	Ограничения для 5 класса

	Выжигание (пирография)
	Выжигатель, карандаш, копировальная бумага
	Подчёркивает контур, даёт чёткие линии и тени
	Только под контролем учителя; наконечник — на подставку

	Роспись
	Кисти, гуашь/акрил, палитра, вода
	Можно сделать орнамент, надпись, сюжет
	Не перекрывать всю поверхность толстым слоем — дерево «дышит»

	Декупаж
	Салфетка/вырезка, клей ПВА разбавленный, кисть, лак водный
	Наклеивание узора, эффект «старинной вещи»
	Тонкие салфетки, 1–2 слоя; избегать крупных пузырей

	Трафарет
	Трафарет из картона, губка/кисть, краска
	Ровные повторяющиеся элементы без рисования
	Трафареты простые, без мелких деталей

	Комбинирование
	Набор выше
	Например: фон — морилка, узор — выжигание, края — роспись
	Не более 2–3 техник на одно изделие


Как выбрать отделку под назначение изделия
Правило мастера: сначала назначение — потом красота.
	Назначение изделия
	Рекомендуемая отделка
	Почему

	Подставка под горячее, разделочная доска
	Масло + воск, водный лак
	Влагостойкость, безопасность при контакте с пищей

	Полочка, рамка, шкатулка
	Водный лак или морилка + лак
	Защита + эстетика, подчёркивание текстуры

	Сувенир, игрушка, маска
	Акрил/гуашь + лак
	Яркий цвет, стойкость к касаниям

	Декоративная панель, табличка
	Морилка + выжигание
	Контраст, читаемость узора


Важно: для изделий, которые будут контактировать с пищей (подставки, доски), не используйте морилки и лаки с растворителями, даже если они «быстро сохнут».

План уроков
Урок 1. Выбор отделки и подготовка поверхности
1. Мотивация (5 мин): показать 3–4 образца: необработанная заготовка, покрытая маслом, окрашенная, с выжиганием. Попросить учеников угадать назначение и объяснить разницу.
2. Теория (10 мин): виды отделки, таблица назначения, правила безопасности.
3. Практическая часть (20 мин): каждый ученик смотрит на своё изделие и записывает в дневник проекта:
· Назначение изделия.
· Выбранная техника отделки (например: «морилка + выжигание»).
· Материалы и инструменты.
· Последовательность операций.
4. Контроль качества подготовки (5 мин): учитель проверяет, что поверхность отшлифована, пыль убрана. Без этого любая краска ляжет плохо.
5. Рефлексия (5 мин): «Почему нельзя красить по шероховатой поверхности?» Ответ: краска подчеркнёт все неровности и будет отслаиваться.
Урок 2. Отделка изделия
	№
	Операция
	Инструменты и материалы
	Контроль качества
	ТБ

	1
	Финишная шлифовка (если нужно)
	Шкурка № 180–240
	Поверхность гладкая, без рисок
	Пыль убирать щёткой, не сдувать

	2
	Очистка поверхности
	Сухая тряпка/щётка
	Нет пыли и ворса
	—

	3
	Нанесение первого слоя (морилка/масло/краска)
	Кисть/губка, материал по выбору
	Равномерно, без подтёков, по волокнам
	Работать в перчатках при морилке

	4
	Сушка
	Естественная, без нагрева
	Слой сухой, не липкий
	Не ставить на батарею

	5
	При необходимости — лёгкая межслойная шлифовка
	Шкурка № 240–320
	Поверхность матовая, без «пузырей»
	Пыль убрать

	6
	Нанесение второго слоя/декор (выжигание/роспись/декупаж)
	Выжигатель/кисти/клей ПВА
	Узор чёткий, без пропусков
	Строго по ТБ поста

	7
	Финишный слой (лак)
	Кисть, водный лак
	Тонкий ровный слой, без ворса от кисти
	Не наносить слишком густо

	8
	Сушка и контроль
	—
	Изделие не липкое, покрытие ровное
	—


Организация — по постам (очередь по 1 человеку у выжигателя, остальные работают красками/клеем/лаком).
	Пост
	Операция
	Кто делает
	ТБ

	1. Выжигание
	Нанесение узора выжигателем
	Ученик под контролем учителя
	Очки, наконечник — только на подставке, не дуть на горячее

	2. Роспись/декупаж
	Нанесение краски или наклеивание узора
	Ученик самостоятельно
	Не есть/не пить рядом, кисти мыть водой

	3. Лакировка
	Нанесение 1–2 слоёв водного лака кистью
	Ученик самостоятельно
	Работать в проветриваемом помещении, не вдыхать пары


Технологическая карта отделки (шаблон для заполнения учеником)
Практические приёмы и лайфхаки
· Чтобы краска легла ровно: сначала тонкий слой грунта (разбавленный ПВА или белая краска), потом цвет.
· Чтобы не было подтёков лака: кисть вести вдоль волокон, излишки снимать о край банки, второй слой — только после высыхания первого.
· Для декупажа: используйте только верхний слой трёхслойной салфетки; клей наносите тонким слоем, разглаживайте от центра к краям.
· Выжигание: сначала обведите контур карандашом, затем пройдитесь выжигателем; не давите сильно — глубина регулируется температурой и временем.
· Если краска легла пятнами: не наносите толстый слой; лучше 2 тонких, чем 1 толстый.
Критерии оценки отделки
	Критерий
	Отлично (5)
	Хорошо (4)
	Удовлетворительно (3)

	Выбор отделки
	Соответствует назначению изделия, обоснован
	Есть неточности в выборе
	Выбран без учёта назначения

	Качество подготовки поверхности
	Поверхность гладкая, пыль удалена
	Местами шероховатости
	Заметные риски и пыль

	Равномерность покрытия
	Без подтёков и пропусков, слои тонкие
	Небольшие подтёки, неравномерность
	Толстые слои, пятна, пропуски

	Художественный эффект
	Декор аккуратный, подчёркивает изделие
	Декор есть, но неаккуратный
	Декор отсутствует или портит вид

	ТБ и культура труда
	Все правила соблюдены, рабочее место в порядке
	Мелкие замечания
	Грубые нарушения ТБ

	Дневник проекта
	Заполнен по всем этапам
	Есть пропуски
	Не ведётся


Техника безопасности (памятка на урок)
· Работать только с разрешёнными материалами (на водной основе).
· При выжигании — только под контролем учителя, наконечник — на подставке.
· При работе с красками и лаком — проветривание, не есть/не пить рядом.
· Кисти мыть сразу после работы.
· Пыль и обрезки убирать щёткой.
· Любая травма — сразу к учителю.
Связь с профессиями
Техники отделки — база для профессий: столяр-отделочник, мебельщик, художник-декоратор, мастер сувенирной продукции. В современном производстве эти операции автоматизированы (лакировочные линии, ЧПУ-выжигание), но понимание ручного процесса — ключ к управлению станками.
Методические рекомендации
· Запас материалов: держите 2–3 образца с разными видами отделки — дети лучше понимают на примерах.
· Мини-образцы: перед отделкой изделия пусть каждый сделает «пробу» на обрезке — так уйдёт страх испортить основное изделие.
· Очередь у выжигателя: регламент на видном месте, очки на крючках у поста.
· Сушка: выделите полку/стеллаж с маркировкой «Сушка — не трогать», чтобы дети не склеивали изделия раньше времени.
· [bookmark: _GoBack]Фотофиксация: этапы отделки — отличный материал для защиты проекта.
