[bookmark: _GoBack]5 класс Урок 22 Тема: «Выполнение проекта „Изделие из древесины“. Отделка изделия»
Модуль: «Технологии обработки материалов»
Время: 2–3 урока по 40–45 минут (в зависимости от выбранных техник и времени сушки)
Цель: завершить проектное изделие операциями отделки и декорирования, закрепить понимание связи назначения изделия и технологии отделки, сформировать навыки аккуратной финишной работы.
Планируемые результаты: ученик готовит поверхность под отделку, выбирает и применяет 1–2 безопасные отделочные/декоративные операции, соблюдает ТБ, фиксирует этапы в дневнике проекта, обосновывает выбор отделки с учётом назначения изделия (в том числе с учётом требований безопасности — например, для изделий, соприкасающихся с пищей).

Подготовка к отделочному этапу (обязательно до начала отделки)
Перед любой отделкой нужно добиться идеальной поверхности. Это критично: любая шероховатость или пыль сделает покрытие неаккуратным.
1. Финишная шлифовка. Используйте шкурку № 180–240, шлифуйте строго вдоль волокон. Проверьте рукой: не должно быть «зацепов» на кромках и торцах.
2. Очистка поверхности. Уберите пыль щёткой (не сдувайте!). Можно протереть слегка влажной тряпкой и дать высохнуть.
3. Проверка дефектов. Если есть мелкие сколы/вмятины — заделайте шпаклёвкой по дереву (на водной основе) или каплей ПВА с древесной пылью. После высыхания — снова лёгкая шлифовка.
Для изделий, которые будут контактировать с пищей (подставки, доски), не используйте морилки и лаки на растворителях. Допустимы: масло/воск, водный лак, чистая шлифовка без покрытия.


Поурочный план выполнения отделки
Урок 1. Подготовка и нанесение базового покрытия
Задачи: довести поверхность до готовности, нанести первый слой (морилка/масло/краска), зафиксировать в дневнике.
Ход урока:
· Инструктаж ТБ (5 мин): очки при шлифовке, проветривание при работе с жидкостями, запрет на вдыхание паров, мытьё кистей сразу после работы.
· Дошлифовка и очистка (15 мин): каждый ученик проверяет своё изделие, убирает риски, пыль. Учитель делает обход и ставит «допуск к отделке».
· Нанесение базового слоя (20 мин):
· Вариант А (прозрачная отделка): масло или водная морилка — кистью вдоль волокон, тонким слоем. Излишки сразу убрать ветошью.
· Вариант Б (непрозрачная): гуашь/акрил — тонкий слой, без «каши» из краски.
· Сушка (в конце урока): изделия ставят на стеллаж «Сушка — не трогать».
· Дневник проекта: запись «Поверхность подготовлена. Нанесён 1-й слой (материал, способ)».







Урок 2. Декоративные операции и межслойная обработка
Задачи: выполнить декор (выжигание, роспись, декупаж), при необходимости — лёгкая межслойная шлифовка, контроль качества.
Организация — по постам (очередь по 1 человеку у выжигателя, остальные работают красками/клеем):
	Пост
	Операция
	Кто делает
	Контроль качества
	ТБ

	Выжигание
	Нанесение узора/надписи
	Ученик под контролем учителя
	Линии чёткие, без прожогов; узор соответствует эскизу
	Очки, наконечник — только на подставке; не дуть на горячее

	Роспись/трафарет
	Нанесение рисунка кистью/губкой
	Ученик самостоятельно
	Цвет ровный, без подтёков; трафарет ровно прижат
	Не есть/не пить рядом; кисти мыть водой

	Декупаж
	Наклеивание узора (салфетка)
	Ученик самостоятельно
	Без пузырей и складок; края разглажены
	Клей ПВА разбавлять 1:1; работать аккуратно


Межслойная шлифовка (если нужна): шкуркой № 240–320 слегка «матовать» высохший слой — так следующий ляжет ровнее. Пыль убрать щёткой.
Дневник проекта: «Выполнен декор (техника, что сделано). Проведена межслойная шлифовка (да/нет). Изделие сохнет».

Урок 3. Финишное покрытие и контроль
Задачи: нанести финишный слой лака (если выбран), провести итоговый контроль, оформить выводы.
· Финишный слой: водный лак — тонкой кистью, вдоль волокон, без наплывов. Второй слой — только после полного высыхания первого.
· Контроль качества: изделие не липкое, покрытие ровное, декор не смазан, кромки гладкие.
· Испытание (если уместно): для подставки — поставить горячую кружку (без воды) на 1–2 минуты, проверить, не потемнело ли дерево и не отслаивается ли покрытие. Для полочки — лёгкий тест на устойчивость.
· Дневник проекта: итоговая запись «Отделка завершена. Испытание пройдено/замечания. Изделие готово к защите».

Технологическая карта отделки (шаблон для ученика)
	№
	Операция
	Инструменты и материалы
	Контроль качества
	ТБ
	Готово (галочка)

	1
	Финишная шлифовка
	Шкурка № 180–240
	Поверхность гладкая, без рисок
	Пыль убирать щёткой, не сдувать
	

	2
	Очистка поверхности
	Щётка, сухая тряпка
	Нет пыли и ворса
	—
	

	3
	Нанесение 1-го слоя (масло/морилка/краска)
	Кисть, материал
	Равномерно, без подтёков, по волокнам
	Перчатки при морилке; проветривание
	

	4
	Сушка
	Естественная
	Слой сухой, не липкий
	Не ставить на батарею
	

	5
	Декор (выжигание/роспись/декупаж)
	Выжигатель/кисти/салфетка/клей
	Узор чёткий, без пропусков
	Строго по ТБ поста
	

	6
	При необходимости — межслойная шлифовка
	Шкурка № 240–320
	Поверхность матовая, без пузырей
	Пыль убрать
	

	7
	Финишный слой (лак)
	Кисть, водный лак
	Тонкий ровный слой, без ворса от кисти
	Проветривание, не вдыхать пары
	

	8
	Сушка и контроль
	—
	Изделие не липкое; покрытие ровное
	—
	



Практические подсказки (лайфхаки для аккуратного результата)
· Чтобы лак не оставлял ворс: используйте кисть с натуральной щетиной, излишки снимайте о край банки, ведите вдоль волокон.
· Для декупажа: берите только верхний слой трёхслойной салфетки, клей наносите тонким слоем, разглаживайте от центра к краям.
· Выжигание: сначала обведите контур карандашом, затем пройдитесь выжигателем. Не давите — глубина регулируется температурой и временем.
· Если краска легла пятнами: не наносите толстый слой; лучше 2 тонких, чем 1 толстый.
· Для изделий, контактирующих с пищей: финиш — масло + воск или чистая шлифовка; без лака и морилок.
Критерии оценки отделки (для выставления отметки)
	Критерий
	Отлично (5)
	Хорошо (4)
	Удовлетворительно (3)

	Выбор отделки
	Соответствует назначению изделия, обоснован
	Есть неточности в выборе
	Выбран без учёта назначения

	Качество подготовки поверхности
	Поверхность гладкая, пыль удалена
	Местами шероховатости
	Заметные риски и пыль

	Равномерность покрытия
	Без подтёков и пропусков, слои тонкие
	Небольшие подтёки, неравномерность
	Толстые слои, пятна, пропуски

	Художественный эффект
	Декор аккуратный, подчёркивает изделие
	Декор есть, но неаккуратный
	Декор отсутствует или портит вид

	ТБ и культура труда
	Все правила соблюдены, рабочее место в порядке
	Мелкие замечания
	Грубые нарушения ТБ

	Дневник проекта
	Заполнен по всем этапам
	Есть пропуски
	Не ведётся



Методические рекомендации (с учётом организации кабинета)
· Очередь у выжигателя: регламент на видном месте, очки на крючках у поста. Хронометраж: 5–7 минут на ученика.
· Стеллаж для сушки: обязательно с маркировкой «Не трогать!» — дети часто пытаются «помочь», трогая липкие изделия.
· Мини-пробы: перед отделкой основного изделия пусть каждый сделает «пробу» на обрезке — это снижает тревожность и количество ошибок.
· Фотофиксация: этапы отделки — отличный материал для защиты проекта. Попросите дежурного сделать 2–3 фото: «до», «в процессе», «готовое изделие».
· Запасные материалы: держите 2–3 дополнительные заготовки под типовые детали и запас салфеток/краски — это спасает, если декор не получился с первого раза.

Связь с профессиями и дальнейшими темами
Техники отделки — база для профессий: столяр-отделочник, мебельщик, художник-декоратор, мастер сувенирной продукции. В современном производстве эти операции автоматизированы (лакировочные линии, ЧПУ-выжигание), но понимание ручного процесса — ключ к управлению станками.
Следующий логичный шаг — испытание изделия и подготовка к защите проекта: составление краткого доклада (назначение, материалы, технологии, трудности и как их решили), оформление пояснительной записки, подготовка фотоматериалов.
