5 класс Урок 10 Практическая работа: «Выполнение чертёжного шрифта»
Модуль: «Компьютерная графика. Черчение»
Время: 40–45 минут
Цель: сформировать навык выполнения надписей на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.304-81.
Планируемые результаты: ученик научится строить вспомогательную сетку, выдерживать наклон, высоту и пропорции букв, выполнять надписи чётким чертёжным шрифтом.
Материально-техническая база (реалистично для школы)
· Бумага формата А4 (лучше чертежная или плотная офисная).
· Карандаши: Т (для тонких линий сетки), ТМ или М (для обводки букв).
· Линейка 30 см.
· Угольник с углом 45° или 30°/60° (чтобы построить наклон 75°).
· Ластик мягкий.
Если в кабинете нет угольника — наклон 75° можно построить комбинацией угольников 45°+30°. Если нет чертежной бумаги — возьмите обычную А4, но работайте аккуратно: карандаш не должен продавливать лист.
Теоретическая справка 
Чертёжный шрифт регламентирует ГОСТ 2.304-81. В школе используют шрифт типа Б с наклоном 75°.
Основные параметры:
· Высота прописной буквы (h) — это размер шрифта. Для 5 класса оптимально h = 10 мм.
· Толщина линии (d) для типа Б: d = h/10. При h = 10 мм толщина линии — 1 мм.
· Ширина буквы (g) примерно 0,6h (≈6 мм для h=10).
· Расстояние между буквами (a) ≈ 2d (≈2 мм).
· Расстояние между строками (b) ≈ 1,7h (≈17 мм).
Наклон 75° — это стандарт: он обеспечивает читаемость и единообразие надписей на чертежах.
Технологическая карта (пошагово)
	Этап
	Действие
	Инструменты
	Контроль качества (на что смотреть)

	1. Подготовка листа
	Отступить слева 20 мм (поле под подшивку), сверху, снизу и справа — по 5 мм. Провести рамку тонкой линией.
	Карандаш Т, линейка
	Рамка ровная, отступы точные

	2. Разметка строк
	Разметить строки с шагом ≈17 мм (1,7×h). Провести горизонтальные линии.
	Карандаш Т, линейка
	Строки параллельны, шаг одинаковый

	3. Построение наклона
	Через каждые ~6 мм провести наклонные линии под 75°. Проще всего: приложить угольник 45°, затем к нему угольник 30°, чтобы получить 75°.
	Угольники, карандаш Т
	Наклон везде одинаковый

	4. Сетка внутри строки
	Внутри каждой строки провести горизонтальные линии на высоте 10 мм и дополнительную линию посередине (на высоте 5 мм) для контроля высоты строчных букв.
	Карандаш Т, линейка
	Сетка чёткая, не жирная

	5. Нанесение букв
	Сначала тонкими линиями наметить контуры букв по сетке. Соблюдать пропорции и наклон.
	Карандаш Т
	Буквы вписаны в сетку, наклон 75°

	6. Обводка
	После проверки обвести буквы более мягким карандашом (ТМ/М). Толщина линии ≈1 мм.
	Карандаш ТМ/М
	Линии чёткие, одинаковой толщины, без помарок

	7. Удаление вспомогательных линий
	Аккуратно стереть линии сетки, не повредив обводку букв.
	Мягкий ластик
	Надпись чистая, вспомогательные линии не видны
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Задание для учеников (варианты)
Выберите один вариант или выполните по одному слову в каждой строке:
1. Написать своё имя и фамилию.
2. Написать: «Чертёжный шрифт», «Технология», «Труд».
3. Написать фразу: «Надписи на чертежах выполняют по ГОСТ 2.304-81».
Для слабых учеников можно дать прописи с готовой сеткой (распечатать на А4). Для сильных — предложить самостоятельно построить сетку и выполнить надпись без образцов.
Критерии оценки (можно использовать как лист самооценки)
	Критерий
	Отлично (5)
	Хорошо (4)
	Удовлетворительно (3)

	Соблюдение высоты и пропорций
	Все буквы h=10 мм, пропорции верные
	1–2 отклонения по высоте/ширине
	Много отклонений, буквы «прыгают»

	Наклон 75° выдержан
	Везде одинаковый наклон
	В 1–2 местах наклон отличается
	Наклон сильно разный или отсутствует

	Расстояние между буквами и строками
	Одинаковое, соответствует стандарту
	Есть 1–2 нарушения
	Много нарушений, текст «сжат» или «разбросан»

	Аккуратность и обводка
	Линии чёткие, одинаковой толщины; вспомогательные линии удалены
	Есть небольшие помарки, сетка удалена не полностью
	Много помарок, сетка видна, линии разной толщины

	Соблюдение правил ТБ и организации рабочего места
	Рабочее место организовано, правила ТБ соблюдены
	Мелкие нарушения организации
	Грубые нарушения (карандаш держат неправильно, лист двигается и т.п.)


Оценка: сумма баллов по критериям (максимум 5). При необходимости добавьте комментарий: «Потренироваться в построении сетки», «Следить за наклоном», «Аккуратнее стирать вспомогательные линии».
Методические рекомендации для учителя (с учётом оптимизации под материально-техническую базу)
· Если мало угольников: постройте 2–3 наклонные линии по образцу, остальные ученики проводят параллельно им «на глаз» — это тренирует глазомер.
· Если нет чертежной бумаги: используйте обычные листы А4, но дайте задание выполнять сетку очень тонкими линиями, чтобы при стирании не оставалось следов.
· Дифференциация: слабым ученикам — готовая сетка и короткие слова; сильным — самостоятельное построение и длинные фразы.
· Связь с другими модулями: после этой работы можно предложить подписать простые геометрические фигуры или эскиз изделия (связь с модулем «Технологии обработки материалов»).
Техника безопасности (коротко для инструктажа)
· Карандаш держать правильно, не направлять остриём на соседа.
· Не нажимать сильно на карандаш, чтобы не повредить бумагу.
· При работе с ластиком не тереть сильно — можно порвать лист.
· Инструменты класть так, чтобы они не падали со стола.
Вариант интеграции в рабочую программу (под ваши задачи по оптимизации)
Эту работу удобно ставить после темы «Линии чертежа» и перед темой «Нанесение размеров». Она занимает 1 урок, даёт понятный практический результат и легко оценивается. Если в школе мало инструментов — можно сделать её частично групповой: 1 угольник на 2–3 ученика, сетку строят вместе, надписи делают индивидуально.
Если скажете, сколько учеников в классе и какие инструменты точно есть в вашем кабинете (например, только линейки, или есть наборы чертёжные), я адаптирую технологическую карту и критерии под вашу базу.
